
关于吉林省惠大粮食收储有限公司扩建项目

环境影响报告表的批复
　　　　

吉林省惠大粮食收储有限公司：

　　　你单位委托吉林省冠慧环保工程咨询有限公司编制的《吉林省惠大粮食收储有限公司扩建项目环境影响报告表》（报批版）和审批申请收悉。根据环境影响评价结论和专家的评审意见，经研究，现批复如下：

  　一、同意吉林省惠大粮食收储有限公司扩建项目实施建设。

　　二、项目概况：本项目位于德惠市达家沟粮库院内（具体位置详见报告表），建设性质为扩建，用地性质为工业用地，占地面积为42332㎡，建筑面积为33525㎡。保留现有烘干塔及热风炉房的基础上，新建一座烘干塔，烘干能力为1000t/d；新建一座热风炉房，配备1台12t/h生物质颗粒燃料链条式炉排热风炉，用于粮食烘干供热，生物质颗粒燃料年用量7162.93吨，办公室冬季采用电采暖。项目建设完成后年烘干玉米150000吨。本项目总投资490万元，其中环保投资为12.2万元。

　　三、全面落实报告表提出的各项环境保护措施，特别要着重做好以下环境保护工作：

　 （一）施工期：加强施工阶段的环境管理,采取切实可行的防尘、降噪及废水治理措施,妥善处理产生的固体废物，确保施工期空气环境、地表水环境及声环境符合相关标准要求。

　 （二）运营期：

　　1、严格落实地表水污染防治措施。生活污水排入厂区防渗旱厕，定期清掏用做农肥，不外排。 

　　2、严格落实大气污染防治措施。(1)热风炉烟气采用布袋除尘器处理，确保颗粒物排放浓度满足《工业炉窑大气污染物综合排放标准》(GB9078-1996)表2中二级排放限值；SO2排放浓度满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）中表4燃煤（油）炉窑二级标准浓度限值要求；氮氧化物满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中新污染源排放监控浓度限值要求后，由不低于15m高烟囱高空排放；（2）生产过程中工艺粉尘采用防尘网、密闭输送、封闭式筛分、在进出料口处设置密封罩并配套旋风除尘器等措施，确保满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放监控浓度限值要求。

　  3、严格落实噪声污染防治措施。选用低噪声设备，对噪声源做减振、隔声处理，风机设备安装消声设施，加强运营期设备维护，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）中相应标准要求。

　　4、严格落实固体废物处理处置措施。妥善处理该项目产生的各类固体废物,一般固废根据其用途出售或由环卫部门统一清运处理。本项目一般工业固体废物处置执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)相关要求。

    四、项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目竣工后,须按相关法律法规及生态环境部规定的标准和程序对建设项目配套建设的环境保护设施进行验收,并依法公开验收报告。配套建设的环境保护设施未经验收或者验收不合格的,主体工程不得投入生产或者使用。

　　五、按照《固定污染源排污许可分类管理名录》规定，排污单位应当在启动生产设施或者发生实际排污之前申请取得排污许可证或者填报排污登记表。　　

　　六、建设项目的环境影响评价文件经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

　　建设项目的环境影响评价文件自批准之日起超过五年，方决定该项目开工建设的，其环境影响评价文件应当报我局重新审核。

　　七、请德惠市生态环境保护综合行政执法大队负责该项目施工期和运营期的环境保护日常监管工作。

　

                                 2026年7月10日

                           长春市生态环境局德惠市分局
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