
关于吉林省盈鼎科技有限公司废铜处理综合利用项目生态环境影响报告表的批复
　　　　

吉林省盈鼎科技有限公司：

你单位委托吉林省春光环保科技有限公司编制的《吉林省盈鼎科技有限公司废铜处理综合利用项目生态环境影响报告表》（报批版）和审批申请收悉。根据环境影响评价结论和专家的评审意见，经研究，现批复如下：

一、同意吉林省盈鼎科技有限公司废铜处理综合利用项目实施建设。

　　二、项目概况：本项目位于长春市吉林德惠经济开发区米沙子片区，南至哲学九路，东至兴六街（详见报告表），建设性质为新建，用地性质为工业用地，厂区总占地面积为10000m2，建筑面积为6114.54㎡。主要建设内容：建设铜锭、铜棒生产线，设置两台钢壳带磁轭中频感应炉。项目建成后年可回收处理废铜约15500吨，年产铜锭10000吨、铜棒5000吨。本项目总投资2802.23万元，其中环保投资为32万元。　　

　　三、全面落实报告表提出的各项环境保护措施，特别要着重做好以下环境保护工作：

　 （一）施工期：加强施工阶段的环境管理，采取切实可行的防尘、降噪及废水治理措施，妥善处理产生的固体废物。确保施工期空气环境、地表水环境及声环境符合相关标准要求。

　 （二）营运期：

　　1、严格落实地表水污染防治措施。冷却水循环使用，定期排放，食堂废水须经隔油池处理，确保本项目废水污染物排放浓度满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准要求及污水处理厂进水水质要求后，经市政污水管网排入长春循环经济产业开发区污水处理厂，处理达标后排入干雾海河。
    2、严格落实大气污染防治措施。①熔化工序、浇铸工序分别设置废气集气装置，熔铸废气经集气装置收集后采用布袋除尘器处理，确保废气颗粒物排放浓度和速率满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）中表2二级排放限值要求（金属熔化炉）后，经1根16m高排气筒（DA001）排放。②破碎工序设置废气集气装置，破碎废气经集气装置收集后采用布袋除尘器处理，确保废气颗粒物排放浓度和速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996中表2新污染源大气污染物排放限值后，经1根18m高排气筒（DA002）排放。③确保厂界无组织废气颗粒物排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放监控浓度限值；厂内炉窑无组织排放烟尘浓度满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）中表3无组织排放烟（粉）尘最高允许浓度限值要求。

　　3、严格落实噪声污染防治措施。选用低噪声设备，对噪声源做减振、隔声处理。确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）中3类标准限值要求。

　　4、严格落实固体废物处理处置措施。废机油及废机油桶等危险废物集中收集后暂存于危险废物暂存间（点），委托有相应资质的单位定期清运处置；食堂隔油池废油委托有资质的餐厨垃圾处理单位进行处理；不合格产品和切割废料全部返回生产再利用；废渣和除尘灰外售综合利用企业回收利用；废布袋由更换厂家回收利用；生活垃圾委托环卫部门统一处置。本项目危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的有关规定；一般工业固体废物处置执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的有关规定。

5、严格落实土壤及地下水污染防治措施。生产车间、原料及危废贮存区域等地面采取分区硬化及防渗处理，避免对地下水及土壤环境产生污染。

四、严格落实原料废铜来源管控措施。原料废铜不得含有油污、塑料、橡胶、绝缘漆和含PVC的塑料皮，不应混有放射性物质，原料废铜含量要求参照《铜及铜合金废料》（GB/T13587-2020）中I类铜废料要求。确保原料废铜要求表面裸露干净、无油污、涂层、镀层、无合金，不含毛丝、塑料、橡胶等其他杂质。对入厂原料废铜进行含铜量检测，不符合要求的原料应退回，所有入厂原辅料做好记录。　　　

五、项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目竣工后,须按相关法律法规及生态环境部规定的标准和程序对建设项目配套建设的环境保护设施进行验收,并依法公开验收报告。配套建设的环境保护设施未经验收或者验收不合格的,主体工程不得投入生产或者使用。

六、建设项目的环境影响评价文件经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

建设项目的环境影响评价文件自批准之日起超过五年，方决定该项目开工建设的，其环境影响评价文件应当报我局重新审核。

　　七、按照《固定污染源排污许可分类管理名录》规定，排污单位应当在启动生产设施或者发生实际排污之前申请取得排污许可证或者填报排污登记表。

　　八、请德惠市生态环境保护综合行政执法大队负责该项目的施工期及运行期监督检查和环境管理工作。
                                 2026年10月8日
                            长春市生态环境局德惠市分局
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